様式第１号（第３条、第６条関係）

点検表１　補強コンクリートブロック塀の場合

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 |
| １ | 高さ | ２．２ｍ以下 | はい | いいえ |
| ２ | 壁の厚さ | 高さ２ｍを超える塀で１５cm以上 | はい | いいえ |
| 高さ２ｍ以下の塀で１０cm以上 | はい | いいえ |
| ３ | 鉄筋 | 壁内に直径９mm以上の鉄筋が、縦横とも８０cm間隔以下で入っており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている。 | はい | いいえ |
| ４ | 控え壁（高さ１．２ｍを超えるとき） | 塀の長さ３．４ｍ以下ごとに、直径９mm以上の鉄筋が入った控え壁が塀の高さの１／５以上突出してある。 | はい | いいえ |
| ５ | 基礎（高さ１．２ｍを超えるとき） | 丈が３５cm以上で根入れ深さが３０cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある。 | はい | いいえ |
| ６ | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、１mm以上のひび割れがない。 | はい | いいえ |
| ７ | ぐらつき | 人の力でぐらつかない。 | はい | いいえ |
| ８ | その他 | 塀が土留め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上にない。 | はい | いいえ |

※適合するかどうか判断ができない場合は、「いいえ」を選択する。