様式第２号（第３条、第６条関係）

点検表２　組積造の場合（鉄筋が入っていないコンクリートブロック塀を含む。）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 |
| １ | 高さ | １．２ｍ以下 | はい | いいえ |
| ２ | 壁の厚さ | 各部の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の１／１０以上ある。 | はい | いいえ |
| ３ | 控え壁 | 塀の長さ４ｍ以下ごとに壁面からその部分の壁の厚さの１．５倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある。 | はい | いいえ |
| ４ | 基礎 | 根入れ深さが２０cm以上ある。 | はい | いいえ |
| ５ | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、１mm以上のひび割れがない。 | はい | いいえ |
| ６ | ぐらつき | 人の力でぐらつかない。 | はい | いいえ |
| ７ | その他 | 塀が土留め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上にない。 | はい | いいえ |

※適合するかどうか判断ができない場合は、「いいえ」を選択する。